Утверждаю:

 Директор ООО «

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

Инструкция по осмотру и проверке детской игровой площадке перед началом эксплуатации, расположенной на придомовой территории по адресу: г. Новосибирск, ---

2020г

Контроль и техническое обслуживание оборудования

детской игровой (спортивной) площадки

1. Требования безопасности при эксплуатации

1.1. Эксплуатант разрабатывает и обеспечивает исполнение

комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования на основе

учета:

- конструкции оборудования;

- требований эксплуатационных и иных документов, предоставленных

изготовителем;

- установки, обслуживания и ремонта оборудования;

- климатических условий и условий эксплуатации оборудования.

1.2. Эксплуатант детской игровой площадки должен постоянно

оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности и на основе

опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать комплекс

мероприятий по обеспечению безопасности.

 2. Требования к персоналу

2.1. Персонал должен быть обученным и компетентным.

2.2. Уровень компетентности персонала определяется видом выполняемых

работ.

2.3. Персонал должен иметь конкретные и понятно описанные функции,

требования к выполняемой работе, уровне ответственности и свои полномочия.

3.3. При приёмке оборудования, работ

Обратить особое внимание на соответствие требований безопасности

установленного оборудования на конкретной площадке, а именно:

- ровная поверхность площадки, без впадин и выпуклостей;

- наличие ударопоглощающего покрытия вокруг оборудования в зоне

приземления (на случай спрыгивания или падения ребёнка);

- крепление опор оборудования к поверхности площадки;

- ограждение площадки;

- соблюдение размеров зон безопасности между установленным

оборудованием.

4. Организация контроля и обслуживания.

Контроль технического состояния оборудования включает:

4.1. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию

(входной контроль).

Входной контроль позволяет исключить ввод в эксплуатацию

небезопасного оборудования в результате:

- нарушений требований безопасности национальных стандартов при

проектировании и изготовлении;

- повреждения оборудования при транспортировке и установке на

площадке;

- несоблюдение интервалов взаимного расположения оборудования.

4.2. Регулярный визуальный осмотр

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные

неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные

пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма

(например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты,

поврежденные элементы оборудования).

Регулярного визуального осмотра производится ежедневно.

4.3. Функциональный осмотр

Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью

проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа

элементов конструкции оборудования.

Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1 - 3 мес. в соответствии с

инструкцией изготовителя. В случае отсутствия такой информации – ежемесячно.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

4.4. Ежегодный основной осмотр

Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического

состояния оборудования требованиям безопасности проводят с периодичностью

не менее одного раза в 12 мес.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам

оборудования.

Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал в строгом

соответствии с инструкцией изготовителя.

4.5. Регулярное обслуживание

Регулярное обслуживание включает мероприятия по поддержанию

безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской

игровой площадки:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень

ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла,

обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и

корректировка их уровня;

- очистка от посторонних предметов пространства зон безопасности

(скопление воды на элементах оборудования, свисающих или торчащих веток

деревьев и кустарников, пеньки, бутылки, окурки и т.п. Зимой - снежные и

ледовые массы, сосульки).

5. Ремонтные работы

5.1. Ремонтные работы включают:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования (например, изношенных желобов горок);

- замену конструктивных элементов оборудования.

5.2. Внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов

допускается только после консультаций и письменного согласования с

изготовителем оборудования.

5.2. Безопасность персонала

Необходимо обеспечивать соблюдение мер безопасности персонала,

выполняющего работы по обслуживанию и ремонту оборудования.

5.3. Во время проведения ремонтных работ посторонние лица на детскую

игровую площадку не допускаются.

6. Информационное обеспечение

6.1. Эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички

или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

- номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при

неисправности и поломке оборудования.

7. Действия эксплуатанта при ежедневном визуальном осмотре

7.1. Перед тем как допустить детей к оборудованию детской площадки

произвести:

- его визуальный и функциональный осмотр. Результат осмотра отметить в

журнале;

- уборку площадки от мусора и посторонних предметов, чистку (помывку)

оборудования от загрязнений.

7.2. При обнаружении неисправности оборудования незамедлительно:

7.2.3. прекратить доступ детей к оборудованию. Обездвижить подвижные

узлы контровочным приспособлением, например: цепью с замком.

7.2.4. Повесить табличку: «НЕ ИСПРАВНО. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ЗАПРЕЩЕНО!» (например, белым текстом на красном фоне);

7.2.5. Отметить в журнале осмотров о неисправности конкретного

оборудования и указать срок исправления.

7.2.6. Произвести ремонт оборудования;

7.2.7. Отметить в журнале момент устранения неисправности оборудования

или уточнить срок исправления.

8. Действия в случае травматизма

8.1. Сопровождающие взрослые (Родители, воспитатели, учителя)

8.1.1 Оказать ребёнку первую медицинскую помощь и вызвать «скорую»;

8.1.2 По возможности сфотографировать оборудование, место травматизма;

8.1.3 Доставить ребёнка в травмпункт если это необходимо.;

8.2.2. Если неисправности не обнаружены:

8.2.2.1. Отметить в журнале учёта травматизма обстоятельства

травматизма;

8.2.2.2. Вызвать специалиста аккредитованной лаборатории или

экспертной организации с целью технического освидетельствования

оборудования, на котором произошёл травматизм.

8.2.2.3. Отметить в журнале срок освидетельствования и результат;

8.2.2.4. В случае выявления несоответствий требованиям безопасности:

8.2.2.4.1. Произвести ремонт оборудования.

8.2.2.4.2. Отметить в журнале момент устранения неисправности

оборудования или уточнить срок исправления.

9. Обеспечение оказания экстренной помощи

9.1. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для

работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны

быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

10. Документация

10.1. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52301-2013 эксплуатант

обязан иметь следующую документацию:

10.1.1. Паспорт на детскую игровую площадку.

10.1.2. Информационную доску (табличку) «Правила эксплуатации

детской игровой площадки», расположенной на игровой площадке, содержащую:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

- номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации о

неисправности и поломке оборудования;

10.1.3. График ежедневного визуального осмотра;

10.1.4. Акты ежегодного основного осмотра детской игровой площадки;

10.1.6. Журнал регистрации контроля за техническим

состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности,

технического обслуживания и ремонта детской площадки;