|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АКТ ежегодного основного осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки****находящейся по адресу: г.** **«03» апреля 2020 г.** |
|  |
|  |
|  |
| Эксплуатант  | ООО « |
|  |
| Адрес установки | г.  |
|  |
| Характеристика поверхности игровой площадки: отсев, песок. |
|  |
|  |
|  |

Перечень оборудования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
| 1 | Качели | Дефект | Несоответствие конструкции подвеса ГОСТ Р 52167-2012 | Включить в предложения для голосования установку цепных подвесов |  |
| 2 | Шведская стенка | Нормальное состояние | О тсутствует | Не требуется |  |
| 3 | Песочница | Дефект | Частичное разрушение | Включить в план работ замену  |  |
| 4 | Карусель | Дефект | Частично отсутствует краска на деревянных элементах | Произведена подкраска |  |
| 5 | Турник | Нормальное состояние | Отсутствует | Не требуется |  |
| 6 | Горка | Дефект | Вымывание песчаной отсыпки  | Произведена отсыпка песком |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации. |
|  |
|  |
| Ответственныйисполнитель |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (личная подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
| МП |  |  |  |  |