Сведения о местах накопления отходов (ТКО), сбора (в том числе раздельного сбора) отходов (ТКО) I - IV классов опасности.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Крупногабаритные отходы – ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах для сбора ТКО.
Места сбора и накопления ТКО

Сбор и накопление ТКО может осуществляться посредством стационарных мест сбора и накопления отходов (контейнерная площадка или мусоропровод) или без организации стационарного места сбора и накопления отходов посредством специализированного транспорта.
Требования к оборудованию контейнерных площадок

Согласно Правилам благоустройства для сбора ТКО должны применяться стандартные контейнеры и бункеры, обеспечивающие механизированную выгрузку отходов и оборудованные крышкой (крышками). Эксплуатация контейнеров и бункеров без крышек запрещается.

Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии и иметь надлежащий эстетический вид.

Владельцем контейнерной площадки в указанных местах или на емкостях для сбора отходов должна размещаться информация с указанием полного наименования владельца, телефона и места его нахождения, а также время вывоза отходов.

Согласно Правилам обращения с отходами контейнерные площадки на территории города Мухосранска могут быть следующих типов:
Тип «А» - в зависимости от фактического объема накопления отходов обустраивается заглубленными контейнерами емкостью 5 куб. м или 3 куб. м. Место сбора должно иметь твердое основание и возможность установки двух контейнеров емкостью от 1,1 до 1,3 куб. м с профилированными отверстиями, предназначенными для раздельного (селективного) сбора твердых бытовых отходов.
Тип «Б» - обустраивается контейнерами-бункерами закрытого типа емкостью от 6 до 12 куб. м. Место сбора отходов должно иметь твердое основание и возможность установки двух контейнеров емкостью от 1,1 до 1,3 куб. м с профилированными отверстиями, предназначенными для раздельного (селективного) сбора ТКО.
Тип «В» - обустраивается евроконтейнерами емкостью от 0,7 до 1,3 куб. м соответствующими требованиям законодательства. Место сбора отходов должно иметь твердое основание и возможность установки двух контейнеров емкостью от 1,1 до 1,3 куб. м. с профилированными отверстиями, предназначенными для раздельного (селективного) сбора ТКО.

Для сбора крупногабаритных отходов устанавливаются бункеры открытого типа емкостью до 15 куб.м или оборудуются специальные сооружения закрытого типа, исключающие раздувание отходов.

В жилищном фонде, оборудованном мусоропроводами, могут применяться контейнеры-накопители.
Требования к размещению контейнерных площадок

Обязанность по организации сбора ТКО, в том числе оборудование контейнерных площадок, для жителей многоквартирных домов лежит на организациях, осуществляющих управление многоквартирным домом.

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденным Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88, площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, возможно сокращение указанного санитарного разрыва по согласованию с жителями.

Согласно пункту 3.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, установка мусоросборников должна осуществляться на придомовой территории, т.е. территории являющейся общей собственностью жильцов многоквартирного жилого дома. Для этого такая территория должна быть размежевана, а право собственности на нее зарегистрировано в установленном порядке.

Поскольку на сегодняшний день у многих многоквартирных домов придомовая территория либо не оформлена, либо ее размер не позволяет установить на ней сборники для отходов (не обеспечивается необходимый санитарный разрыв, т.е. расстояние от окон дома до сборников отходов), правовыми актами города предусмотрена возможность обустройства мусоросборников на свободных городских землях. В этом случае организация по обслуживанию жилищным фондом должна обратиться в районную администрацию за разрешением на размещение места сбора и накопления отходов на таком земельном участке. 
Порядок выдачи разрешений на размещение мест сбора и (или) накопления отходов на территории города Мухосранска утвержден постановлением администрации города Мухосранска от 00.00.0000 № 000.
Организация раздельного сбора отходов

На территории города Мухосранска раздельный сбор отходов осуществляется несколькими способами.

В контейнеры, установленные на местах сбора и накопления отходов, жителями города складируется пластик, макулатура, металлы и т.д.

На территории города функционирует порядка 0 организаций, осуществляющих прием вторичного сырья через оборудованные пункты приема. В этих пунктах принимается от населения и юридических лиц бумага, картон, различные виды пластика, стеклянные отходы, ветошь, отходы черных и цветных металлов, электронное оборудование.

Также на территории города проводятся различные мероприятия, акции
по приему вторичного сырья от населения во временных пунктах приема вторичного сырья.

На территории некоторых организаций и предприятий также организован современный способ сбора отходов.
